(module 00Keyboard:SOT23-6_HSOL (layer F.Cu)
  (descr SOT23)
  (attr smd)
  (fp_text reference SOT23-6 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Q*** (at 0 0.09906) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.4986 -0.6985) (end 1.4986 -0.6985) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.4986 -0.6985) (end 1.4986 0.6985) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.4986 0.6985) (end -1.4986 0.6985) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.4986 0.6985) (end -1.4986 -0.6985) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 1.3) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -1.3) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.95 1.3) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.3) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.95 -1.3) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.95 -1.3) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/smd_transistors/sot23.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
